가설 흙막이 설계기준 개정 연구용역

2021. 6. 수요개발실

□ 추진 배경

◦ 흙막이 벽체에 사용되는 가시설 강재의 안전성 확보를 위한 설계기준 개정 필요

* 국내 굴착현장에서 사용되는 중고 강재는 신재 대비 0.9의 감소계수를 일률적으로 적용하고 있어 붕괴 우려 高

□ 연구 개요

◦ 연구명 : 가설 흙막이 설계기준 개정

◦ 연구기간 : 6개월

◦ 연구내용

- 가시설 강재의 설계 부식 두께 관련 자료 조사

- 중고 강재의 현장 반입 검수 현황 및 두께 측정 방법 조사

- 단면 감소 정도를 고려한 합리적인 중고 강재의 판정 방안 도출

□ 기관선정 및 추진일정

◦ 선정방식 : 일반 경쟁 입찰 (나라장터)

- 평가항목 : 수행능력(30%), 과업 이해도, 인적구성(30%), 연구실적(20%), 예산(20%)

◦ 추진일정

구 분	일 정	비 고
입찰공고	‘21. 6. 29(화) ~ 7. 5(월)	나라장터
업체선정 및 계약체결	‘21. 7월 중	변경가능
연구 용역 진행	‘21. 7월 ~ 12월	6개월
결과보고	‘21. 9월 (중간보고) ‘21. 12월 (최종보고)	-