고강도 강관 설계기준 개정 연구

- 과업지시서 -

2024. 5

한국철강협회

과업 지시서

1. 사업 개요

가. 과 제 명 : 고강도 강관 설계기준 개정 연구

나. 발주기관 : 한국철강협회 (수요개발실)

다. 수행기간 : 2024. 5월 ~ 12월 (8개월)

라. 연 구 비 : 미  정

2. 연구 목적

ㅇ 초고층 건물 등 건축분야에서 건축구조용 강관의 수요와 적용이

확대될 것으로 예상되나, 고강도 강관 설계기준 未반영

* (현재) 강구조 설계기준(KDS 14 31) 항복강도 360MPa로 제한, 설계기준 미등재

ㅇ 이에, 同 연구에서는 항복강도 460Mpa급, 고강도 건축 구조용

강관(SNT460) 설계 기준 반영 목표(~2025년末) * 2차년도 단계별 추진

* (‘24) 구조성능보고서 마련 ➔ (’25) 설계기준 개정

3. 주요 연구내용

ㅇ 단면의 잔류응력 특성 평가, 용접성능 시험

ㅇ 시편을 통한 소재특성 시험 실시

- 표면경도, 화학성분, 평판 인장강도 시험

- 매크로 및 마이크로 조직 시험

ㅇ 고강도강관 접합부 실험데이터 성능검증 및 분석

- 개정 필요성 및 정당성을 입증할 수 있는 관련자료 등 포함

- 개정 작업 진행중 자료 및 기술적인 사항 지원

4. 과업의 수행지침

가. 일반사항

○ 모든 과업은 본 과업지시서에 의하여 수행하되, 여기서 규정되지

아니한 사항 또는 추후 별도의 협의를 거쳐 수행하도록 한 사항에

대해서는 용역계약서에 의거 용역발주처의 담당자와 상호협의에 의해

수행하고 그 외 사항은 연구용역과 관련된 일반관행에 준하여 수행

나. 세부지침

○ 본 용역의 효과적인 수행을 위해 주요한 사항은 총괄책임자와 용역

수행자의 협의하에 결정하되, 그 결과는 관련담당자에게 보고하여야 함

○ 용역수행자는 본 연구와 관련된 내용의 수집․분석결과를 중간보고

형식의 간담회(또는 자문회의)를 통해 용역발주처 또는 관련

담당자에게 보고하여야 함

5. 성과품 납품

○ 최종 보고서의 경우는 본 연구결과의 보존과 확산․활용의 관점에서

중간보고서, 중간보고 형태의 간담회 또는 자문회의에서 제시된

모든 연구결과를 종합, 인쇄하여 제출하여야 함.  끝.